**zał. nr 6**

**do SIWZ/ZP.d.272.6.2015**

**Oświadczenie dotyczące opisu technicznego urządzeń**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowego ciągnika z osprzętem w postaci ładowacza czołowego oraz pługa do odśnieżania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Parametry ciągnika (warunki) wymagane przez zamawiającego*** | ***Opis techniczny oferowanego urządzenia*** | ***Spełnia******Nie spełnia\**** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| 1 | Rok produkcji – 2015r. |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności 3350-3450 cm 3 |  |  |
| 3  | Silnik spełniający normy spalin Tier 4A |  |  |
| 4 | Silnik chłodzony cieczą  |  |  |
| 5 | Napęd na cztery koła 4 x4x |  |  |
| 6 | Sprzęgło sterowne hydraulicznie  |  |  |
| 7 | Skrzynia biegów zsynchronizowana min 12 P + 12 T  |  |  |
| 8 | Hamulce zintegrowane na 4 koła |  |  |
| 9 | Hamulec postojowy niezależny |  |  |
| 10 | Hamulec przyczepy pneumatyczny 1 i 2 obwody |  |  |
| 11 | Wspomaganie kierownicy |  |  |
| 12 | Układ kierowniczy z regulowana kolumna kierownicy jednopłaszczyznowo  |  |  |
| 13  | W.o.m przód prędkość 1000 obr/min. Sterowny elektrycznie  |  |  |
| 14 | W.o.m tył niezależni sterowny mechanicznie o prędkość 540/540E  |  |  |
| 15 | Tuz tył hydrauliczny sterowny mechanicznie o udźwigu 3400 -3500  |  |  |
| 16 | Tuz przedni udźwig 2400- 2500 kg z dwoma siłownikami podwójnego działania z akumulatorem zintegrowany z ładowaczem czołowym z wyprowadzona hydraulika i elektryka sterowny z kabiny ciągnika |  |  |
| 17 | Wydatek hydrauliki 80 – 95 L/min łączny |  |  |
| 18 | Kabina dwumiejscowa wyposażona min: ogrzewanie, klimatyzację, regulowany fotel, szyberdach |  |  |
| 19 | Trzy rozdzielacze hydrauliczne |  |  |
| 20 | Dwa zaczepy transportowe z sworzniami |  |  |
| 21  | Lampa wysyłająca żółte sygnały błyskowe z napisem „ Służba Drogowa” widziana w zakresie 360 stopni |  |  |
| 22 | Koła 16,9 r 34 tył 360 r24 przód |  |  |
| 23 | Obciążniki przednie 8 szt. po 44-46 kg zamontowane z przedni TUZ |  |  |
| 24  | Obciążniki tylne 6szt po 48-50 kg |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  ***Ładowacz czołowy***  |  |  |
| 1 | Rok produkcji – 2014 -2015 r. |  |  |
| 2 | Siła udźwigu w górnym punkcie obrotu 1850 -1870 kg, siła udźwigu w dolnym punkcie obrotu 2480 – 24090 kg, maksymalna wysokość unoszenia 3720 – 3760 mm  |  |  |
| 3 | Kryte przewody, szufla o szerokości 2,0 m ze stali drobnoziarnistej wzmacniana mocowanie Euro, widły do palet o długości 1200 mm ramy ładowacza zintegrowane z przednim Tuz |  |  |
| 4 | Ciężar ładowacza bez osprzętu 460-485 kg |  |  |
|  | ***Pług do odśnieżania***  |  |  |
| 1 | Rok produkcji – 2015 r |  |  |
| 2 | Cztery ustalone pozycje robocze |  |  |
| 3 | Masa nie mniej niż 595-630 kg |  |  |
| 4  | Szerokość robocza (mm) od 2700-2800 ( lemiesze gumowe) pod katem 30 stopni 2490 mm |  |  |
| 5 | Zasilanie elektryczne 12 V |  |  |
| 6  | Zasilanie hydrauliczne ( MPa) 16-20 |  |  |
| 7 | Prędkość robocza max 40 Km/h |  |  |
| 8  | Wysokość robocza (mm) od 820 do 850 |  |  |
| 9 | Instalacja oświetleniowa i dodatkowe odblaskowe obrzeża boczne |  |  |
| 10 | Mocowanie na przedni Tuz ciągnika  |  |  |
| 11 | Zapotrzebowanie mocy min. 80 KM |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE INFORMACJE/DODATKOWE WYPOSAŻENIE:** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 ..............................................................

 (*Podpis osoby/osób uprawnionych*

 *do składania oświadczeń woli*

 *w imieniu oferenta)*

.............................dnia, ..................