**GMINA PRZYTYK**

**26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57**

 Przytyk, dnia 14 luty 2018r.

Zn; ZP.272.b.2.2018

 **Wyjaśnienie**

 **treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Dotyczy postępowania pn. **Budowa boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie.**

 **Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu 08 lutego 2018r. zapytanie dotyczące SIWZ;**

1. Wnioskujemy o usunięcie żądania posiadania przez producenta sztucznej trawy certyfikatu FPP (Fifa Preffered Producer) – kopia certyfikatu.

*Uzasadnienie:*

*Zamawiający, nie powinien żądać od wykonawców przestawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art.,25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamów Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, Certyfikat FPP dla producenta sztucznej trawy nie odnowi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji. Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać, że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.*

1. Czy Zamawiający dopuści badania trawy z zasypaniem SBR pod warunkiem, że podczas budowy boiska będzie użyty granulat EPDM wg. opisu w specyfikacji zamówienia.

*Uzasadnienie.*

*Zamawiający ma prawo do żądania zastosowania dowolnego rodzaju zasypki, jednak badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem standardowej zasypki czyli SBR. Zastosowanie lepszego wypełnienia tylko poprawi jakość boiska. Jak zapewne Zamawiający wie jest wiele granulatów SBR, EPDM pierwotny i z recyklingu. Dla tego każdy z tych granulatów posiada kilka kolorów. To powoduje, iż możliwości wybrania rodzaju granulatu użytego do zasypania nawierzchni jest kilkanaście. Żaden producent nawierzchni syntetycznych nie wykonuje dla każdego swojego produktu badań z użyciem każdego z rodzajów granulatu. W 95 % badania wykonywane są z użyciem podstawowego granulatu SBR.*

1. Prosimy o doprecyzowanie, który opis nawierzchni z trawy syntetycznej jest obowiązujący;

Z SIWZ: Boisko do piłki nożnej projektuje się o nawierzchni z trawy syntetycznej o konstrukcji: typ włókna – monofil, skład chemiczny włókna-polietylen, ciężar włókna- min.11.000 Dtrex, gęstość trawy-min.97.000 2łókien na 1 m2 , na macie absorbującej uderzenia, wypełnionej piaskiem kwarcowym z granulat EPDM o pow.1860,00 m 2  .

Czy szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy o kolorze zielonym: - wysokość włókna 60 mm, -typ włókna – monofil,-skład chemiczny włókna-polietylen,-ciężar włókna-min.11.000Dtrex, -gęstość trawy-min.97.000 włókien/m2 , - wypełnienie-piasek kwarcowy+granulat EPDM.

Nadmieniamy, że matę stosuje się do trwa o wysokości 40-50 mm, natomiast trawy 60 mm wykonuje się bez dodatkowej maty amortyzującej.

 **Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:**

1. AD.1. Zamawiający w dniu 09 luty 2018r. dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu, że nie będzie żądał certyfikatu FPP (Fifa Preffered Producer) – kopia certyfikatu.
2. Ad.2. Zamawiający wymaga wykonania wypełnienia sztucznej trawy piaskiem kwarcowym + granulat EPDM.
3. Obowiązujący opis nawierzchni z trawy syntetycznej wynika z dokumentacji projektowej i szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

Zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy o kolorze zielonym: - wysokość włókna 60 mm, - typ włókna – monofil,-skład chemiczny włókna-polietylen,-ciężar włókna-min.11.000Dtrex, - gęstość trawy-min.97.000 włókien/m2 , - wypełnienie-piasek kwarcowy + granulat EPDM. Nie wymaga się maty absorbującej uderzenia.

**Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu**

**13 lutego 2018r. zapytanie dotyczące SIWZ;**

1. W SIWZ jest zapis o macie elastycznej, która ma służyć jako podkład pod trawę syntetyczną, zaś w projekcie ani w przedmiarze nie widnieje zapis o podkładzie pod trawę. Prosimy o uściślenie i ewentualną korektę przedmiaru.
2. W SIWZ jest zapis o wykonaniu bieżni i skoczni w dal w ilości 873,35 m 2 zaś w przedmiarze widnieje ilość 848,30 m2 . Który zapis jest obowiązujący ?
3. Prosimy o zamieszczenie rysunków ogrodzenia, ponieważ jedyny, na którym widnieje ogrodzenie jest nieczytelny. Prosimy także o zamieszczenie rysunków przekrojów ogrodzenia i piłkochwytów.

 **Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
 wyjaśnia, co następuje:**

1. AD.1. Zamawiający nie wymaga maty absorbującej uderzenia jako podkładu pod trawę syntetyczną.
2. Wielkość powierzchni poliuretanowej bieżni i skoczni w dal wynosi 848,30 m2 .
3. Ogrodzenie i piłkochwyty należy wykonać zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 ***KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO***

 **Wójt Gminy Przytyk**

 ***Dariusz Wołczyński***